仕　様　書
１　簡易印刷機の性能仕様


	項目
	内容

	機種
	簡易印刷機

	台数
	1台

	大きさ
	幅1,570mm×奥725mm以内（使用時）

	質量
	150㎏以下（自動原稿送り装置・架台含む。）

	製版時間　
	約20秒（A4縦等倍時）

	読み込み解像度
	600dpi×600dpi

	書き込み解像度
	600dpi×600dpi

	印刷速度
	60～200枚/分（全サイズ・7段階可変）

	プリント倍率
	等倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　固定倍率　7種類以上
任意倍率　ズーム50％～200％

	給紙容量
	1,000枚以上（64g/㎡）

	プリント位置調整
	天地（上下）±15mm、左右±10mm

	用紙サイズ
	最大310mm×432㎜　最小100mm×148mm

	印刷面積
	最大291mm×413mm：A3サイズ相当

	インク供給方式
	全自動（1000ml/本）

	マスター供給方式
	全自動（220版相当/ロール）

	マスター排版方式
	水平排版方式（縦捨て対応タイプ・排版容量約100版）

	各種検知
	原稿有無検知・原稿サイズ検知・用紙サイズ検知・消耗品残量検知・重送検知

	装置（オプション）
	自動原稿送り装置
封筒給紙アタッチメント
排紙台（W）天地555mmまでの用紙サイズに対応できること。

	その他
	国際エネルギースタープログラムの基準に適合していること。
PPC用紙は、特定メーカー仕様を指定できないこと。
電源は、AC100V、10A以内であること。
グリーン購入法の判断基準に適合していること。
機器は、新品であること。


２
機器の設置について




県庁本館地下印刷室に設置すること。


３
契約条件について





長期継続契約（５年間）とする。




４
賃貸借料について




（１）賃貸借料については、賃貸借期間を５年間（60月）とし、保守に要する費用を含め、金額を契約期間全体（60月）で算定すること。




（２）搬入設置料については、入札金額に含めること。






５
納入期限





令和８年９月30日




６
保守等について




（１）当該印刷機を常時正常な状態で使用できるように、定期的に技術社員を設置場所に派遣して、点検及び調整を行うこと。




（２）当該印刷機に不具合が生じた場合には、連絡後２時間以内に点検に着手するとともに、４時間以内に使用可能な状態に回復させること。（特殊事情の場合を除く。）
（３）当該印刷機を常時正常な状態で使用するために必要な部品の交換を行うこと。




７
仕様の確認を必要とするので、応札機器のカタログ等仕様が確認できる書類を提出すること。

なお、提出期限は令和８年９月１日（火）までとする。

提出先　宮崎県総務課文書・情報公開担当　





電話　　0985-26-7003




